

ISOLANT POUR FACADES

SKYTECH PRO XL est un pare-pluie sous marquage CE 13859-2, non combustible et isolant. Il permet de faire une enveloppe continue en façade et de traiter plus facilement les nombreux points singuliers (menuiseries, descentes d’évacuation d’eaux pluviales, gaines et conduits). Idéal en rénovation, il permet de gagner en épaisseur pour limiter les embrasures au niveau des menuiseries. Réflectif à 95%, il apporte un excellent confort été/comme hiver. Étanche à l'air et intégrant une nappe haute densité il permet de traiter la rénovation thermique dans son ensemble (limite les fuites d'air et les ponts thermiques).

Facile à couper au cutter, il peut s'agrafer, se clouer et même se visser. Avec sa densité de 1,3 kg/m² il a une parfaite tenue au vent.

Constitué essentiellement de matières minérales (aluminium pur et fibre de verre), il possède une excellente durabilité et constitue une parfaite protection à l'isolation en sous face.

En plus de ses qualités mécaniques, il apporte une résistance thermique R=1.7 m².K/W mesurée selon la norme EN 16012+A1.

Il est classé GOLD à la certification Excel Zone Verte et classé A+ aux émissions de Composés Organiques Volatils (COV).

Pour plus d'informations sur la méthode de pose et les exemples de mise en œuvre il est possible de consulter le site www.winco-tech.com ou de nous appeler au 02 96 78 24 22.