

ISOLANT POUR TOITURES

SKYTECH PRO XL est un écran de sous toiture HPV sous marquage CE 13859-1, non combustible et isolant. Il permet de faire une enveloppe continue du faîtage à l’égout en passant par les nombreux points singuliers (conduits de cheminées, fenêtres de toit, lucarnes). Idéal en rénovation, il permet de gagner en surface habitable sans surélever la toiture. Réflectif à 95%, il apporte un excellent confort été/comme hiver. Étanche à l'air et intégrant une nappe haute densité il permet de traiter la rénovation thermique dans son ensemble (limite les fuites d'air et les ponts thermiques).

Facile à couper au cutter, il peut s'agrafer, se clouer et même se visser. Avec sa densité de 1,3kg/m² il a une parfaite tenue au vent.

Constitué essentiellement de matières minérales (aluminium pur et fibre de verre), il possède une excellente durabilité et constitue une parfaite protection à l'isolation en sous face.

En plus de ses qualités mécaniques, il apporte une résistance thermique R=1.7m².K/W mesurée selon la norme EN 16012+A1.

Il bénéficie du Document Technique d’Application n°20/16-370\_V2 délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Il est également classé GOLD à la certification Excel Zone Verte et classé A+ aux émissions de Composés Organiques Volatils (COV).

Pour plus d'informations sur la méthode de pose et les exemples de mise en œuvre il est possible de consulter le site www.winco-tech.com ou de nous appeler au 02 96 78 24 22.